|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование, требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара, требования к показателям | Ед. изм. товара | Кол-во товара |
| 1 | Видеоувеличитель:  Диагональ монитора не менее 22 дюймов  Разрешение экрана по горизонтали не менее 1024 пикселей  Разрешение экрана по вертикали не менее 768 пикселей  Наличие функции автофокусировки  Наличие функции просмотра удаленных объектов  Наличие функции увеличения изображения  Наличие не менее 7 цветовых режимов передачи изображения  Наличие жесткой фиксации положения металлического штатива камеры и монитора увеличителя  Наличие разъема подключения панели управления увеличителем к USB-порту  Максимальное увеличение исходного изображения, % - не менее 8000  Угол поворота камеры на штативе по вертикали не менее 2600  Угол поворота камеры на штативе по горизонтали не менее 1700  Число разъемов VGA не менее 2  Вес устройства не менее 10 кг | шт. | 1 |