|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование, требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара, требования к показателям | Ед. изм. товара | Кол-во товара |
| 1 | Видеоувеличитель:Диагональ монитора не менее 22 дюймовРазрешение экрана по горизонтали не менее 1024 пикселейРазрешение экрана по вертикали не менее 768 пикселейНаличие функции автофокусировкиНаличие функции просмотра удаленных объектовНаличие функции увеличения изображения Наличие не менее 7 цветовых режимов передачи изображенияНаличие жесткой фиксации положения металлического штатива камеры и монитора увеличителяНаличие разъема подключения панели управления увеличителем к USB-портуМаксимальное увеличение исходного изображения, % - не менее 8000Угол поворота камеры на штативе по вертикали не менее 2600Угол поворота камеры на штативе по горизонтали не менее 1700Число разъемов VGA не менее 2Вес устройства не менее 10 кг | шт. | 1 |