**Увеличитель стационарный Aumed Look Station HD 24 арт. 5322**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование закупаемого товара | Технические характеристики закупаемого товара | Количество закупаемого товара (штук) |
| Электронный стационарный видеоувеличитель | Увеличитель стационарный предназначен для людей с нарушением зрения осуществляет увеличение текста и изображений.Электронный стационарный видеоувеличитель (ЭСВУ) обеспечивает слабовидящим пользователям с остротой зрения 0,03-0,2 возможность чтения плоскопечатных текстов, просмотра мелких изображений, заполнения и подписи документов и т.д. в режиме реального времени посредством вывода на экран монитора увеличенного изображения в различных, комфортных для зрения конкретного пользователя, контрастных видеорежимов.Прибор имеет следующие технические характеристики и режимы:Минимальная кратность увеличения не менее 2 крат.Максимальная кратность увеличения не менее 79 крат с регулируемой фокусировкой и возможностью фиксации выбранной кратности.Наличие трех тактильных колесиков регулировки функциями увеличителя.Наличие функции линейного маркера (световая указка), горизонтальный маркер для удобного восприятия информации на экране.Наличие функции активных шторок (горизонтальных и вертикальных), выделение части текста для удобного чтения текста.Наличие антибликового покрытия экрана монитора.Функция стоп-кадр, фиксирует текст или изображение для удобного чтения информации на экране.Наличие поворотного кронштейна крепления экрана увеличителя, с легким перемещением вверх и вниз, влево и вправо.Наличие предметного столика перемещаемого в горизонтальной плоскости с функцией фиксации положения. Наличие вспомогательного светодиода подсветки.Наличие не менее 8 цветовых режимов отображения (Черный на белом, белый на черном, синий на желтом, зеленый на черном, желтый на синем, синий на белом, желтый на черном, полноцветный).Дисплей с диагональю не менее 24 дюймов. Питание от сети переменного тока 100-240В, 50 Гц. Вес не более 23 кг.Размер устройства: высота не менее 70 см, ширина не менее 50 см , глубина не менее 50 см.Регулируемый предметный столик для чтения:Высота не менее 4 см, ширина не менее 50 см, глубина не менее 40 см.Перемещение по оси Х не менее 32 см Перемещение по оси Y не менее 24 см В комплект поставки входит:- электронный стационарный видеоувеличитель с предметным столиком- сетевой адаптер с кабелем; -плоскопечатное (крупным шрифтом) руководство по эксплуатации;- упаковочная коробка.Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня выдачи товара Получателю. | 25 |

Наименование объекта закупки: Поставка технических средств реабилитации (электронный стационарный видеоувеличитель) для обеспечения в 2016 году инвалидов.