**Увеличитель стационарный Aumed Look Station HD 24 арт. 5322**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование закупаемого товара | | Технические характеристики закупаемого товара | Количество закупаемого товара (штук) |
| Электронный стационарный видеоувеличитель | Увеличитель стационарный предназначен для людей с нарушением зрения осуществляет увеличение текста и изображений.  Электронный стационарный видеоувеличитель (ЭСВУ) обеспечивает слабовидящим пользователям с остротой зрения 0,03-0,2 возможность чтения плоскопечатных текстов, просмотра мелких изображений, заполнения и подписи документов и т.д. в режиме реального времени посредством вывода на экран монитора увеличенного изображения в различных, комфортных для зрения конкретного пользователя, контрастных видеорежимов.  Прибор имеет следующие технические характеристики и режимы:  Минимальная кратность увеличения не менее 2 крат.  Максимальная кратность увеличения не менее 79 крат с регулируемой фокусировкой и возможностью фиксации выбранной кратности.  Наличие трех тактильных колесиков регулировки функциями увеличителя. Наличие функции линейного маркера (световая указка), горизонтальный маркер для удобного восприятия информации на экране. Наличие функции активных шторок (горизонтальных и вертикальных), выделение части текста для удобного чтения текста. Наличие антибликового покрытия экрана монитора. Функция стоп-кадр, фиксирует текст или изображение для удобного чтения информации на экране. Наличие поворотного кронштейна крепления экрана увеличителя, с легким перемещением вверх и вниз, влево и вправо. Наличие предметного столика перемещаемого в горизонтальной плоскости с функцией фиксации положения.  Наличие вспомогательного светодиода подсветки.  Наличие не менее 8 цветовых режимов отображения (Черный на белом, белый на черном, синий на желтом, зеленый на черном, желтый на синем, синий на белом, желтый на черном, полноцветный).  Дисплей с диагональю не менее 24 дюймов.  Питание от сети переменного тока 100-240В, 50 Гц.  Вес не более 23 кг.  Размер устройства: высота не менее 70 см, ширина не менее 50 см , глубина не менее 50 см.  Регулируемый предметный столик для чтения:  Высота не менее 4 см, ширина не менее 50 см, глубина не менее 40 см. Перемещение по оси Х не менее 32 см  Перемещение по оси Y не менее 24 см  В комплект поставки входит:  - электронный стационарный видеоувеличитель с предметным столиком  - сетевой адаптер с кабелем;  -плоскопечатное (крупным шрифтом) руководство по эксплуатации;  - упаковочная коробка.  Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня выдачи товара Получателю. | | 25 |

Наименование объекта закупки: Поставка технических средств реабилитации (электронный стационарный видеоувеличитель) для обеспечения в 2016 году инвалидов.